**泉州师范学院物理与信息工程学院关于**

# “光纤传感器实验模具”采购项目招标公告

物理与信息工程学院关于“光纤传感器实验模具”等设备组织询价采购，现欢迎国内合格的供应商前来参加或者提交密封的投标文件。

1. 项目名称：光纤传感器实验模具
2. 项目概况：

1.下底板尺寸

下底板为中心对称结构，5个圆形和矩形合并的槽，其中圆形直径7.1mm，深度1.5mm；矩形宽度3mm，长度4cm,深度0.4mm，光纤线槽宽度1mm，，深度0.6mm，边角需要有光纤2mm的套管槽，需要有15mm长，宽2mm，深1mm的圆弧型过渡槽。

1. 上盖板尺寸

整体尺寸和下底板一样，有5个圆柱形凸对应下底板5个槽，圆柱中心对应下底板圆形槽中心位置，相对应下底板出线的地方有两个套管槽；长15mm，宽2mm，深1mm，位置和上盖板相对应，圆形凸起部分，直径为7mm。分别做三种厚度：0.70-1.00可调。

1. 主要技术参数及规格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要技术参数及规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 | 上盖板材料：718H 质保寿命：30万模次（凸起高度部分可调节） | 1 | 24000 | 24000 |
| 2 | 下底板材料：718H 质保寿命：30万模次 | 1 | 24000 | 24000 |
| 3 | 小计 | 48000 |

注：1.项目价款包含安装费、发票费等相关费用。

 2.需说明能提供的售后服务期限及内容。

1. 招标公告时间：

2022年7月8日至2022年7月12日（上午8:30～12:00，下午14:30～17:00）。凡有意参加的供应商可按下述地址递交投标文件。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

1. 投标文件递交地址：泉州师范学院物理与信息工程学院办公室。
2. 供应商的资格要求：
3. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和符合中华人民共和国国务院令第658号《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件**。**
4. 供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、不得被人民法院列入生效的失信被执行人名单、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。
5. 供应商应具有本次招标货物或服务的经营范围：所投的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内，供应商须提供营业执照复印件。
6. 本项目不接受联合体投标。
7. 本次采购项目的预算审核价为人民币**肆万捌仟元整（￥48000.00）**，超过预算审核价的投标为无效投标。
8. 交货时间：合同签订后4周内交货。
9. 谈判时间及地点：另行通知
10. 项目联系人：陈智浩

联系电话：15260777551

联系地址：泉州师范学院物理与信息工程学院办公室。

邮编：362000

八、项目监督电话：0595-22917084。